1. 系统运行前，温箱处于运行状态，温度将无法调节。
2. 温箱温度获取负数 会出现显示错误问题。done
3. 压力设定未排序

4、温度冗余判定 在恒温处判断一次 在数据采集处又进行了判断。恒温处不恒定到达不了数据采集步骤

5、多个温度重复关启动设备

6、偏置计算出错